**Procedimento**

Este software se aplica para o seguinte modelo de DVR:

MTD041L0011

MTD081L0011

MTD041F0011

**Passos 1.3.x -> 1.3.7**

1. Faça o download do arquivo no link fornecido

2. Copie o arquivo **D06\_UI1A\_201116\_137\_42322.fls** para um pendrive vazio

3. Conecte o pen drive no gravador

4. Acesse o menu para upgrade

5. Não desligue nem retire o pendrive do gravador durante a atualização

6. O gravador irá reiniciar automaticamente com a nova versão 1.3.7

Após o upgrade, se possível, recomenda-se fazer um reset de fábrica.

Iniciar -> Configurações -> Sistema -> Manutenção -> Padrão de fábrica

**Passos 1.3.7 -> 1.3.8**

1. Faça o download do arquivo no link fornecido

2. Copie o arquivo **D06\_UI1A\_210830\_138\_47179.fls** para um pendrive vazio

3. Conecte o pen drive no gravador

4. Acesse o menu para upgrade

5. Não desligue nem retire o pendrive do gravador durante a atualização

6. O gravador irá reiniciar automaticamente com a nova versão 1.3.8

Após o upgrade, se possível, recomenda-se fazer um reset de fábrica.

Iniciar -> Configurações -> Sistema -> Manutenção -> Padrão de fábrica