**Procedimento**

Este software se aplica para o(s) seguinte(s) modelos de DVR:

MTD161L0011

MTD161L0011-1T

MTD081F0011

MTD081F0012

**Passos 1.3.x -> 1.3.7**

1. Faça o download do arquivo no link fornecido.

2. Copie o arquivo **D03\_UI1A\_201116\_137\_42322.V0With\_VX\_.fls** para um pendrive vazio.

3. Conecte o pen drive no gravador.

4. Acesse o menu para upgrade.

5. Não desligue nem retire o pendrive do gravador durante a atualização.

6. O gravador irá reiniciar automaticamente com a nova versão 1.3.7.

Após o upgrade, se possível, recomenda-se fazer um reset de fábrica.

Iniciar -> Configurações -> Sistema -> Manutenção -> Padrão de fábrica

**Passos 1.3.7 -> 1.3.8**

1. Faça o download do arquivo no link fornecido.

2. Copie o arquivo **D03\_UI1A\_210706\_138\_46275.V0With\_VX\_.fls** para um pendrive vazio.

3. Conecte o pen drive no gravador.

4. Acesse o menu para upgrade.

5. Não desligue nem retire o pendrive do gravador durante a atualização.

6. O gravador irá reiniciar automaticamente com a nova versão 1.3.8.

Após o upgrade, se possível, recomenda-se fazer um reset de fábrica.

Iniciar -> Configurações -> Sistema -> Manutenção -> Padrão de fábrica