**Procedimento**

Este software se aplica para o seguinte modelo de NVR:

MTN162U1611

**Passos 1.3.x -> 1.4.4**

1. Faça o download do arquivo no link fornecido

2. Copie o arquivo **N0L\_UI1A\_210115\_144\_43572.fls** para um pendrive vazio

3. Conecte o pen drive no gravador

4. Acesse o menu para upgrade

5. Não desligue nem retire o pendrive do gravador durante a atualização

6. O gravador irá reiniciar automaticamente com a nova versão 1.4.4.

Após o upgrade, se possível, recomenda-se fazer um reset de fábrica.

Iniciar -> Configurações -> Sistema -> Manutenção -> Padrão de fábrica

**Passos 1.44 -> 1.4.6**

1. Faça o download do arquivo no link fornecido

2. Copie o arquivo **N0L\_UI1A\_211222\_146\_48403.fls** para um pendrive vazio

3. Conecte o pen drive no gravador

4. Acesse o menu para upgrade

5. Não desligue nem retire o pendrive do gravador durante a atualização

6. O gravador irá reiniciar automaticamente com a nova versão 1.4.6.

Após o upgrade, se possível, recomenda-se fazer um reset de fábrica.

Iniciar -> Configurações -> Sistema -> Manutenção -> Padrão de fábrica