**Procedimento**

Este software se aplica para os seguintes modelos de NVR:

MTR08IP

MTR08IPOE

**Passos 1.3.x -> 1.4.4**

1. Faça o download do arquivo no link fornecido

2. Copie o arquivo **N0M\_UI1A\_210118\_144\_43572.fls** para um pendrive vazio

3. Conecte o pen drive no gravador

4. Acesse o menu para upgrade

5. Não desligue nem retire o pendrive do gravador durante a atualização

6. O gravador irá reiniciar automaticamente com a nova versão 1.4.4.

Após o upgrade, se possível, recomenda-se fazer um reset de fábrica.

Iniciar -> Configurações -> Sistema -> Manutenção -> Padrão de fábrica

**Passos 1.4.4 -> 1.4.6**

1. Faça o download do arquivo no link fornecido

2. Copie o arquivo **N0M\_UI1A\_211206\_146\_48120.fls** para um pendrive vazio

3. Conecte o pen drive no gravador

4. Acesse o menu para upgrade

5. Não desligue nem retire o pendrive do gravador durante a atualização

6. O gravador irá reiniciar automaticamente com a nova versão 1.4.6..

Após o upgrade, se possível, recomenda-se fazer um reset de fábrica.

Iniciar -> Configurações -> Sistema -> Manutenção -> Padrão de fábrica