**Procedimento**

Este software se aplica para o seguinte modelo de DVR:

MTR16A1080L

**Se a versão atual do gravador for 1.2.9, NÃO SIGA ESTE PROCEDIMENTO.**

**Passos 1.3.x -> 1.3.7**

1. Faça o download do arquivo no link fornecido

2. Copie o arquivo **D01\_UI1A\_210104\_137\_43398.V0With\_VX\_.fls** para um pendrive vazio

3. Conecte o pen drive no gravador

4. Acesse o menu para upgrade

5. Não desligue nem retire o pendrive do gravador durante a atualização

6. O gravador irá reiniciar automaticamente com a nova versão 1.3.7

Após o upgrade, se possível, recomenda-se fazer um reset de fábrica.

Iniciar -> Configurações -> Sistema -> Manutenção -> Padrão de fábrica