**Procedimento**

Este software se aplica para os seguintes modelos de NVR:

MTN081K0022

MTN162K0021

**Passos 1.3.x (ou 1.4.1) -> 1.4.2**

1. Faça o download do arquivo no link fornecido

2. Copie o arquivo **N0N\_UI1A\_191221\_142\_33321.fls** para um pendrive vazio

3. Conecte o pen drive no gravador

4. Acesse o menu para upgrade

5. Não desligue nem retire o pendrive do gravador durante a atualização

6. O gravador irá reiniciar automaticamente com a nova versão 1.4.2

Após o upgrade, se possível, recomenda-se fazer um reset de fábrica.

Iniciar -> Configurações -> Sistema -> Manutenção -> Padrão de fábrica