**Procedimento**

Este software se aplica aos seguintes modelos de câmeras:

MTIBM032704

MTIBM052701

MTIBM052724

MTIBM072721

MTIDM032704

MTIDM032801

MTIDM052821

**Passos:**

1. Faça o download do arquivo no link fornecido.

2. Acesse o menu para upgrade na câmera:

Configuração -> Manutenção -> Atualização

3. Clique no botão <Procurar> e selecione o arquivo **AP\_E3\_2MP\_5.0.1.0(13626)\_20201019.tar**

4. Clique no botão <Atualização> e aguarde finalizar o processo. A câmera reinicializará automaticamente.

Após o upgrade, se possível, recomenda-se fazer um reset de fábrica.

Iniciar -> Configuração -> Manutenção -> Backup e Restauração -> Config padrão

IMPORTANTE:

Antes de usar a versão v5.1.1, consulte nosso Pós-vendas ou a Engenharia de Produtos.