**Procedimento**

Este software se aplica para o seguinte modelo de câmera:

MTIDM034801 (modelos vendidos a partir de Outubro/2022)

Os arquivos estão compactados como software 7-zip.

Link para download do 7-Zip:

<https://www.7-zip.org/download.html>

**Passos:**

**1. Upgrade do Software (Firmware):**

1. Faça o download do arquivo no link fornecido

2. Acesse a câmera utilizando o Internet Explorer

3. Acesse o menu para upgrade na câmera:

Configuração -> Manutenção -> Atualização

4. Clique no botão <Procurar> e selecione o arquivo

**IE\_AI\_4MP\_E3B\_5.1.2.0.35024\_20220721.tar**

5. Clique no botão <Atualização> e aguarde finalizar o processo. A câmera reinicializará automaticamente.

**2. Aplicação do arquivo de configuração:**

Deve-se usar a [Ferramenta Factory Tool] e seguir as etapas para aplicar o arquivo de configuração.

1. Execute a [Ferramenta Factory Tool];

2. Aplique o arquivo de configuração conforme procedimento disponível na pasta descompactada

3. Acesse a câmera utilizando o Internet Explorer

4. Após o upgrade, recomenda-se fazer um reset de fábrica.

Iniciar -> Configuração -> Manutenção -> Backup e Restauração -> Config padrão