**Procedimento**

Estes softwares se aplicam para os seguintes modelos de câmeras:

MTIBM042611

MTIDM042611

**Passos:**

1. Faça o download do arquivo no link fornecido

2. Acesse o menu para upgrade na câmera:

Configuração -> Manutenção -> Atualização

3. Clique no botão <Procurar> e selecione o arquivo **AP\_S2\_2MP\_4.2.1.0(26750)\_20200312.tar**

4. Clique no botão <Atualização> e aguarde finalizar o processo. A câmera reinicializará automaticamente.

Após o upgrade, se possível, recomenda-se fazer um reset de fábrica.

Iniciar -> Configuração -> Manutenção -> Backup e Restauração -> Config padrão