**Procedimento**

Este software se aplica aos seguintes modelos de câmeras:

MTIBM055721

MTIDM055721

**Passos:**

1. Faça o download do arquivo no link fornecido

2. Acesse o menu para upgrade na câmera:

Configuração -> Manutenção -> Atualização

3. Clique no botão <Procurar> e selecione o arquivo

**IE\_5MP\_S3A\_4.2.1.31156\_20211130.tar**

4. Clique no botão <Atualização> e aguarde finalizar o processo. A câmera reinicializará automaticamente.

Após o upgrade, se possível, recomenda-se fazer um reset de fábrica.

Iniciar -> Configuração -> Manutenção -> Backup e Restauração -> Config padrão